11.01.2021

Det er ikke tilladt, at etablere mekanisk aftræk i egen aftrækskanal i forbindelse med opsætning af emhætte, idet aftrækskanalerne fører op i tagrummet i en samlet gruppe og føres ud i fri luft, såkaldt naturlig ventilation.

I sådanne køkkener må kun installeres, emhætter med kulfilter.

Aftræk er til almindelig ventilation af rummet – og boligen generelt.

Kontakt gerne bestyrelsen ved spørgsmål om dette.